

# *Használati utasítás*

**VS 1202 CD**

***iratmegsemmisítőhöz***



 Köszönjük, hogy az OPUS cég termékét választotta. Biztos lehet benne, hogy jól döntött. Az eszköz használata előtt olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a termék használatának végéig

**Fontos biztonsági tanácsok**

* ***A készüléket mindig rendeltetésszerűen használja a használati utasítás szerint.***
* *A gépet stabil, masszív, vízszintes felületre helyezze az elektromos csatlakozó közelében-* 230V/50Hz.
* ***Ne használja a berendezést nedves, poros helyen.***
* Soha ne tegye a gépet hősugárzó és gőzölő berendezések közelébe.
* Soha ne használjon éghető, szintetikus olaj- vagy petróleumalapú termékeket, pl. aeroszolokat bármilyen módon az eszköz közelében.
* Soha ne csatlakoztasson az elektromos hálózatba olyan készüléket, aminek a vezetékén sérülés van.
* Húzza ki a dugót a konnektorból, áthelyezés, tisztítás alkalmával, vagy ha az eszköz huzamosabb ideig nincs használatban.
* A gép csak akkor van üzemen kívül helyezve, ha kihúzta a dugót a konnektorból.

• Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat az iratmegsemmisítőtől.

* Mivel a gép forgó-vágófejjel rendelkezik, figyeljen rá mindig, hogy az ékszerek, haj vagy a lezser öltözék könnyen az eszközbe lóghat, ez pedig súlyos sérülésekhez vezethet.
* A mozgó alkatrészek veszélyt jelentenek. Tartsa megfelelő távolságban ujjait és más testrészeit
* Túlmelegedés esetén azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
* Ne rakjon a gépre nehéz tárgyakat!
* ***A gépet + 8°C feletti hőmérsékletű zárt helységben használja.***
* Munkavégzés befejeztével kapcsolja a főkapcsolót OFF pozícióba és áramtalanítsa a berendezést.
* Tisztításra ne használjon sűrített levegőt.
* ***A gép javítását csak szakképzett személy végezheti.***

**Gyártó ajánlása:**

* Az iratmegsemmisítő kizárólag papír, CD és bankkártya megsemmisítésére alkalmas.
* Ha az eszköz huzamosabb ideig nincs használatban a kapcsolót állítsa „0FF”pozícióba.
* Mielőtt behelyezné a papírt a gépbe, távolítsa el róla a kapcsokat és más szilárd anyagokat
* Rendszeresen még azelőtt ürítse ki a tárolót, mielőtt megtelik
* Az iratmegsemmisítőt csak a hozzá tartozó kosárral szabad használni.
* A berendezés hosszútávú megbízható működése érdekében egyszerre legfeljebb 12 papírlapot (70g/m²) vagy 1 CD/DVD-t vagy 1 bankkártyát helyezzen be. Ne daráljon műanyagot (kivéve CD ,DVD vagy hitelkártya), öntapadós cetlit, fóliát, újság- vagy kartonpapírt.
* POZOR! Osobní skartovače nejsou určené pro nepřetržitý provoz. Doporučujeme 4 minutové pauzy po každých 2 minutách práce.
* **FIGYELEM!** Az irodai iratmegsemmisítők nem folyamatos munkavégzésre vannak gyártva. Ajánlott 2 perc használat után 4 perc szünetet tartani. Túlmelegedés esetén a gép leáll, majd 30perc elteltével újra üzemképes.

 **Figyelem: A használati utasítás be nem tartása a**

 **garancia elvesztésével járhat!**

Leírás:  **lehajtható CD/DVD**

 **zúzalék tároló**

 **Bankkártyavágórés**

 **CD/DVD**

 **Papírvágórés**

 **Főkapcsoló csatlakozókábel**

 **Vágófej**

 **Betekintőablak**

 **Gyűjtőtartály**

 **Dugaj**

 **foggantyú**

 **Összeszerelés:**

* Helyezze a gépet a gyűjtőtartályra.
* Csatlakoztassa az elektromos hálózatba 230V.
* Kapcsolja AUTO/ON pozícióba- bal szélső.
* A berendezés munkavégzésre kész.

Mielőtt CD/DVD-t zúzna, tolja fel a zúzaléktárolót.

**Használati útmutató:**

* A főkapcsoló gép fedelén található, három pozíciós:
* ON/AUTO- bal szélső pozíció, jelölése Φ ebben a helyzetben a gép automatikusan bekapcsol, ha papírt érzékel az adagolónyílásban. Mihelyt a papír elfogyott a gép leáll.
* OFF – középső pozíció, jelölése **O** kapcsolja a gépet ebbe a pozícióba, ha huzamosabb ideig nem fogja használni.
* REV – jobb szélső pozíció, jelölése **I** papírtorlódás vagy elakadás esetén segít eltávolítani a kések közé szorult papírdarabokat.
* Ha a gyűjtőtartály megtelt a gép semmilyen pozícióban nem működik, ürítse ki a tartályt.

####  CD/DVD megsemmisítés

* helyezzen 1CD-t vagy 1 DVD-t a zúzónyílás közepébe és automatikusan elindul a gép
* A gép egyszerre 1 CD vagy DVD zúzására alkalmas.
* elakadás esetén kapcsolja a gépet REV pozícióba és húzza ki a CD-

####  Bankkártya megsemmisítés

* helyezze a kártyát a fogadónyílás közepébe és automatikusan elindul a gép
* egyszerre cask 1 kártyát zúzzon

 elakadás esetén kapcsolja a gépet REV pozícióba és húzza ki a kártyát

####  Papír zúzása

* helyezze a papírlapokat a papírvágó nyílás közepébe, a gép automatikusan elindul
* egyszerre maximum 12 lap (70 g/m2) zúzható
* elakadás esetén kapcsolja a gépet REV pozícióba és húzza ki a papírlapokat

 **Lehetséges hibák:**

 A gép nem, vagy rosszul működik, ellenőrizze hogy:

* A gép csatlakoztatva van-e az elektromos hálózatba.
* A főkapcsoló ON pozícióban van-e.
* Nem keletkezett-e papírtorlódás.
* Túlmelegedett-e a motor.
* vágófejrész jól van-e a gyűjtőtartályra helyezve(a biztonsági érzékelő ami a vágófej alatt van megakadályozza a gép működését, amennyiben nincs jól ráhelyezve a gyűjtőtartályra)

 **További meghibásodások esetén értesítse az eladót.**

#  Karbantartás:

#  Figyelem

A vágókések rendszeres karbantartása elősegíti a gép teljesítménymegőrzését, csendes működését és meghosszabbítja a gép élettartamát.

 A vágókéseket speciális-, vagy varrógép olajjal olajozza. Miután már párszor megtelt a gyűjtőtartály és kiürítette, elegendő pár papírlapot hosszanti és keresztirányban is megolajozni és behelyezni a vágónyílásba. Zúzás közben automatikusan bekerül az olaj a kések közé.



**FONTOS:** Rendszeresen még azelőtt ürítse ki a tárolót, mielőtt megtelik . A megtelt kosárból a kések közé szorult papírdarabok a motor meghibásodását okozhatják.

 **Paraméterek:**

Típus: cross cut-/kereszt-vágás

Vágónyílás szélessége: 235 mm

Vágási kapacitás: (70g/m2) 12 -1CD Vágási szélesség: 4mm x 35 mm

Tápellátás: 230 V

Teljesítmény: 3 A

Méretek MxSZxH: 420 x 355 x 240 mm

Netto súly: 7,5 kg

 **Szerelési lap**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.sz.** | **Átvételi****dátuma** | Átadás dátuma | Leírás | **Szerviz pecsétje aláírása** |
|  |  |  |  |  |

##