HASZNÁLATI UTASÍTÁS
                 és JÓTÁLLÁS 

                   VS 711 CD

  Paraméterek
Típus:	
Vágási szélesség:                  
Vágási kapacitás:		

Megsemmisítés típusa Gyűjtőtartály űrtartalma: Tápellátás:
Teljesítmeny:
Méretek (MxSZxD) Nettó súly:

cross-cut/kereszt-vágás
225 mm / 122 mm
7(70g/m2)/ 1CD/ 1bankkártya
 4x40 mm

20l

 230 V 1,75 A
387x340x219 mm 4,3 kg

1

Köszönjük, hogy az OPUS cég termékét választotta. Biztos lehet benne, hogy jól döntött. Az eszköz használata előtt olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a termék használatának végéig. 

Fontos biztonsági tanácsok

•	A gépet stabil, masszív, vízszintes felületre helyezze az elektromos csatlakozó közelében- 230V.
•	Ne használja a berendezést nedves, poros helyen.
•	Soha ne tegye a gépet hősugárzó és gőzölő berendezések közelébe, mint pl. vízforraló.
•	Soha ne használjon éghető, szintetikus olaj- vagy petróleumalapú termékeket, pl. aeroszolokat bármilyen módon az eszköz közelében. 
•	Soha ne csatlakoztasson az elektromos hálózatba olyan készüléket, aminek a vezetékén sérülés van..
•	Húzza ki a dugót a konnektorból, áthelyezés, tisztítás alkalmával, vagy ha az eszköz huzamosabb ideig nincs használatban.
•	A gép csak akkor van üzemen kívül helyezve, ha kihúzta a dugót a konnektorból.
•	Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat az iratmegsemmisítőtől. 
•	Mivel a gép forgó-vágófejjel rendelkezik, figyeljen rá mindig, hogy az ékszerek, haj vagy a lezser öltözék könnyen az eszközbe lóghat, ez pedig súlyos sérülésekhez vezethet.  
•	A mozgó alkatrészek veszélyt jelentenek. Tartsa megfelelő távolságban ujjait és más testrészeit
•	A készüléket mindig rendeltetésszerűen használja a használati utasítás szerint.
•	Bármilyen működési rendellenesség, elakadás, meghibásodás,stb. esetén azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
•	A gépet + 8°C feletti hőmérsékletű zárt helységben használja.. 
•	Mielőtt leemelné az eszköz tetejét (kiürítés,karbantartás,tisztítás v. más céllal) húzza ki a csatlakozót a konnektorból. 
•	Amennyiben a forgókések kenéséhez helytelen anyagot használ, tűzveszélynek teszi ki magát és környezetét.
•	A berendezést mindig a használati utasításnak megfelelően használja.
•	A gép javítását csak szakképzett személy végezheti.

Gyártó ajánlása:
•	Ez az iratmegsemmisítő kizárólag papír, CD és bankkártya megsemmisítésére alkalmas. Soha ne tegyen bele ettől eltérő anyagokat!
•	Ha az eszköz huzamosabb ideig  nincs használatban a kapcsolót állítsa „0FF”pozícióba.
•	Mielőtt behelyezné a papírt a gépbe, távolítsa el róla a kapcsokat és más szilárd anyagokat. Rendszeresen még azelőtt ürítse ki a tárolót, mielőtt megtelik .
•	Az iratmegsemmisítőt csak a hozzá tartozó kosárral szabad használni. 
•	A berendezés hosszútávú megbízható működése érdekében egyszerre legfeljebb 7 papírlapot (70g/m²) helyezzen be. Ne daráljon műanyagot (kivéve CD vagy hitelkártya), öntapadós cetlit, fóliát, újság- vagy kartonpapírt.
•	2

                                                                 OPUS

FIGYELEM! Az irodai iratmegsemmisítők nem folyamatos munkavégzésre vannak gyártva. Ajánlott 2 perc használat után 4 perc szünetet tartani. Folyamatos igénybevétel esetén a gép leállhat. Gyakori túlterhelés a gép meghibásodásához vezethet! 

Figyelem: A használati utasítás be nem tartása a garancia elvesztésével jár!

összeszerelés:

1. Helyezze a gépet a gyűjtőtartályra.
2. Csatlakoztassa az elektromos hálózatba 230V.
3. Kapcsolja AUTO/ON pozícióba.
4. A berendezés munkavégzésre kész.

Használati útmutató:

A főkapcsoló  gép fedelén található, három pozíciós
·	ON/AUTO- bal szélső pozíció, jelölése Φ ebben a helyzetben a gép automatikusan bekapcsol, ha papírt érzékel az adagolónyílásban. Mihelyt a papír elfogyott a gép leáll.
·	OFF – középső pozíció, jelölése O kapcsolja a gépet ebbe a pozícióba, ha huzamosabb ideig nem fogja használni.
·	REV – jobb szélső pozíció, jelölése I papírtorlódás vagy elakadás esetén segít eltávolítani a kések közé szorult papírdarabokat. 
Ha a gyűjtőtartály megtelt a gép semmilyen pozícióban nem működik, ürítse ki a tartályt!

Vágási kapacitás:

·	Az OPUS VS 711 CD iratmegsemmisítőbe maximum 7 darab A4-es  70g/m2 papírlapot tehet. A kisebb méretű papírokat mindig az adagolónyílás közepébe helyezze függőlegesen.
·     Az OPUS VS 711 CD 60mm-es speciális fogadónyílással van ellátva, ami a fedél közepén található bankkártya zúzásra. Egyszerre csak 1 kártya zúzhat.
·	Az OPUS VS 711 CD egy 122mm-es CD fogadó nyílással is el van látva, ami szintén a gép fedelén található. A gép egyszerre 1 CD vagy DVD zúzására alkalmas. Perforáció útján semmisíti meg az adathordozót. 

Ha befejezte a munkát, kapcsolja ki a gépet. Ezzel növeli az élettartamát.

3

                                                                                                                                                                                          OPUS

Meghibásodások:

A gép nem, vagy rosszul működik, ellenőrizze hogy:

a)	megfelelően csatlakoztatva van az elektromos         
hálózatba
      b) a főkapcsoló „ON” pozícióban van.
      c) nem keletkezett-e papírtorlódás
      d) túlmelegedett a motor
      e) vágófejrész jól van-e a gyűjtőtartályra helyezve(a biztonsági érzékelő   ami a vágófej alatt van megakadályozza a gép működését, amennyiben nincs jól ráhelyezve a gyűjtőtartályra)

Karbantartás: 

•	Mielőtt hozzáfogna a karbantartáshoz, húzza ki a gép csatlakozóját az elektromos hálózatból!
•	A vágókések rendszeres karbantartása elősegíti a gép teljesítmény megőrzését, csendes működését és meghosszabbítja a gép élettartamát. 
•	A vágókéseket speciális-, vagy varrógép olajjal olajozza. Miután már párszor megtelt a gyűjtőtartály és kiürítette, elegendő pár papírlapot hosszanti és keresztirányban is megolajozni és behelyezni a vágónyílásba. Zúzás közben automatikusan bekerül az olaj a kések közé. 

4

                                                                   OPUS

Szerelési lap

S.sz.
	Átvétel dátuma 
dátuma 	Befejezés dátuma 	             Javítás leírása
	Szerviz pecsétje aláírása

5